Amcap(Qplaycap) 사용요령




압축을 푼 후 ex1 확장자를 exe로 바꿉니다.

( 실행파일은 메일전송이 안되어 부득이 변환한 것입니다. )

USB 카메라를 PC에 연결 후 동봉해 드린 Qplaycap.exe를 클릭하여 실행합니다.

그러면 다음과 같은 화면이 나옵니다.



위 화면에서 Menu->Option->Video Cature Filter를 클릭합니다.

그러면 다음과 같은 화면이 나옵니다.



Capture Filter 속성 화면에서 밝기, 대비 슬라이드 바를 조정하십시오.